Concept Icoffre de la marque Architectural Design – Pose extérieure –

Coffre encastré en aluminium extrudé de 130 x 135 mm ponctuel ou filant, prééquipé de rainures permettant sa pose (équerres ou tiges filetées) et la mise en œuvre de stores ou d’éclairage sans perçage garantissant l’étanchéité. Cornières de rive intégrées assurant une finition parfaite du linteau de façade. Thermolaquage RAL 9010 satiné Qualicaot et Qualimarine en standard. Trait de perçage en façade pour pose directe. Eclisse de jonction par vis BTR pour pose du Icoffre en continu afin de verrouiller son alignement. www.architecturaldesign.fr

Option : -------Sous-face partielle en aluminium extrudé de 80 mm, emboîtée par simple clipage rendant l’accès facile, équipée d’une tulipe anti-usure des toiles, ponctuelle ou filante masquant la mécanique du store ou celle de l’éclairage et supportant un poids jusqu'à 10 kg / ml. Thermolaquage RAL 9010 satiné Qualicaot en standard. --------Sous-face totale en aluminium extrudé de 105 mm, emboîtée par simple clipage rendant l’accès facile, afin d’obturer l’intérieur du Icoffre ou recevoir de l’éclairage. Thermolaquage RAL 9010 en standard. ---------Finition d’extrémité par flasque en acier zingué avec ou sans cornière de rive intégrée. Thermolaquage RAL 9010 en standard. -----------Laquage sur l’ensemble de la gamme RAL.